<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0.6096" layer="20"/>
<text>Relai Rev. C</text>
<text>A</text>
<text>2012-08-28</text>
<text>Patrice Nadeau</text>
</plain>
<libraries>
<library name="frames">
<packages>
<package name="LETTER_L">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; LETTER landscape</description>
</package>
<package name="DOCFIELD">
<description>&lt;b&gt;DOCUMENT FIELD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="panasonic">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4W, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="JT-N">
<description>&lt;b&gt; JT-N relays, TMP type&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Created : 2011-06-11 Patrice Nadeau&lt;p&gt;
Modified : 2011-06-11 Patrice Nadeau&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fairchild">
<packages>
<package name="DIP8">
<description>DIP8</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_logos">
<packages>
<package name="NP_BOTTOM">
<description>Logo Patrice Nadeau standard</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="on shore">
<packages>
<package name="TERMINAL_2-5MM">
<description>&lt;b&gt;2 positions, grid 5MM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Created : 2010-08-29 Patrice Nadeau&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="on semi">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line  C B E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Kingbright">
<packages>
<package name="6MM">
<description>6mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="murata">
<packages>
<package name="C050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="epcos">
<packages>
<package name="5MM">
<description>Grid 5mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="molex">
<packages>
<package name="3POS">
<description>Grid 2.54mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="on semi" package="TO92-CBE" value="2N2222">
<attribute name="DIGIKEY" value="PN2222AGOS-ND"/>
<attribute name="MFG" value="PN2222AG"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="D2" library="fairchild" package="DO41-10" value="1N4002">
<attribute name="DIGIKEY" value="1N4002FSCT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="1N4002"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="T2" library="on semi" package="TO92-CBE" value="2N2222">
<attribute name="DIGIKEY" value="PN2222AGOS-ND"/>
<attribute name="MFG" value="PN2222AG"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="panasonic" package="0204/5" value="330">
<attribute name="DIGIKEY" value="P330BACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT331V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R2" library="panasonic" package="0204/5" value="330">
<attribute name="DIGIKEY" value="P330BACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT331V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="D1" library="fairchild" package="DO41-10" value="1N4002">
<attribute name="DIGIKEY" value="1N4002FSCT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="1N4002"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="frames" package="LETTER_L" value=""/>
<element name="U$2" library="frames" package="DOCFIELD" value=""/>
<element name="JP1" library="molex" package="3POS" value="JP2E">
<attribute name="DIGIKEY" value="WM6603-ND"/>
<attribute name="MFG" value="22-28-4031"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="JP2" library="molex" package="3POS" value="JP2E">
<attribute name="DIGIKEY" value="WM6603-ND"/>
<attribute name="MFG" value="22-28-4031"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="panasonic" package="0204/5" value="330">
<attribute name="DIGIKEY" value="P330BACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT331V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS86N">
<attribute name="DIGIKEY" value="TC74HC86APF-ND"/>
<attribute name="MFG" value="TC4HC86AP(F)"/>
</element>
<element name="R4" library="panasonic" package="0204/5" value="330">
<attribute name="DIGIKEY" value="P330BACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT331V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R5" library="panasonic" package="0204/5" value="330">
<attribute name="DIGIKEY" value="P330BACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT331V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R6" library="panasonic" package="0204/5" value="330">
<attribute name="DIGIKEY" value="P330BACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT331V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="U$3" library="fairchild" package="DIP8" value="MCT6">
<attribute name="DIGIKEY" value="MCT6-ND"/>
<attribute name="MFG" value="MCT6"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="C1" library="murata" package="C050-045X075" value="0.1uF">
<attribute name="DIGIKEY" value="490-4270-ND"/>
<attribute name="MFG" value="DEBB33D102KA2B"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="LED1" library="Kingbright" package="6MM" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="754-1278"/>
<attribute name="MFG" value="WP7113SRSGW"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="LED2" library="Kingbright" package="6MM" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="754-1278"/>
<attribute name="MFG" value="WP7113SRSGW"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H2" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H3" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H4" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="U$4" library="my_logos" package="NP_BOTTOM" value="NP"/>
<element name="INPUT" library="on shore" package="TERMINAL_2-5MM" value="OSTTA0201">
<attribute name="DIGIKEY" value="ED2561-ND"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
<attribute name="MFG" value="OSTTA020161"/>
</element>
<element name="POWER" library="on shore" package="TERMINAL_2-5MM" value="OSTTA0201">
<attribute name="DIGIKEY" value="ED2561-ND"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
<attribute name="MFG" value="OSTTA020161"/>
</element>
<element name="D3" library="on semi" package="DO41-10" value="1N5338">
<attribute name="DIGIKEY" value="1N5338BRLGOSCT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="1N5338BRLG"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="PTC1" library="epcos" package="5MM" value="600mA">
<attribute name="DIGIKEY" value="495-3899-ND"/>
<attribute name="MFG" value="B59965C0120A070"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R7" library="panasonic" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="DIGIKEY" value="P1.0KBACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT102V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="R8" library="panasonic" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="DIGIKEY" value="P1.0KBACT-ND"/>
<attribute name="MFG" value="ERD-S2JT102V"/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
</element>
<element name="K1" library="panasonic" package="JT-N" value="JTN5V">
<attribute name="MFG" value="JTN1AS-TMP-F-DC5V"/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="VALUE" value=""/>
<attribute name="DIGIKEY" value="255-1487-ND"/>
</element>
<element name="K3" library="panasonic" package="JT-N" value="JTN5V">
<attribute name="MFG" value="JTN1AS-TMP-F-DC5V"/>
<attribute name="OTHER" value=""/>
<attribute name="MOUSER" value=""/>
<attribute name="VALUE" value=""/>
<attribute name="DIGIKEY" value="255-1487-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP2" pad="P$3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PTC1" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="P$2"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="P$2"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="PTC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
